附件5：
2026年镇江市混凝土用高效减水剂试验室间
再次比对试验原始记录  含固量（干燥法）
	样品编号
	
	样品状态
	□可检  □不可检                      

	试验方法
	GB/T 8077-2023《混凝土外加剂匀质性试验方法》

	试验日期
	
	试验环境
	温度：      ℃，相对湿度：     %

	空称量瓶恒量m0（g）
	平行
试验
	第一次
称重
（  ： ）
	第二次
称重（  ： ）
	称量
差值
	第三次称重（如有）（  ： ）
	称量差值（如有）
	第四次称重（如有）（  ： ）
	称量差值（如有）

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3（如有）
	
	
	
	
	
	
	

	称量瓶+烘干后试样恒量m2（g）
	平行
试验
	第一次
称重
（  ： ）
	第二次
称重（  ： ）
	称量
差值
	第三次称重（如有）（  ： ）
	称量差值（如有）
	第四次称重（如有）（  ： ）
	称量差值（如有）

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3（如有）
	
	
	
	
	
	
	

	备注恒量：每次烘30min后，冷却、称量，连续两次称量之差小于0.0005g

	平行试验
	空称量瓶恒量m0（g）
	称量瓶+试样质量m1（g）
	称量瓶+烘干后试样质量m2（g）
	含固量单个值（%）
	含固量两次结果绝对差值（%）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3（如有）
	
	
	
	
	按标准中4.1.1或作业指导书中数据处理进行选取

	结果计算
数值选取
	□平行试验1   □平行试验2   □平行试验3

	含固量结果值（%）
	

	设备信息
	设备名称
	型号
	编号
	校准有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备  注
	



审核：                    检测：                                             

2026年镇江市混凝土用高效减水剂试验室间
再次比对试验原始记录 胶砂减水率（1）
	样品编号
	
	样品状态
	□可检  □不可检                      

	试验方法
	GB/T 8077-2023《混凝土外加剂匀质性试验方法》

	试验日期
	
	试验环境
	温度：      ℃，相对湿度：     %

	高效减水剂掺量（%）
	

	平行试验
1
	基准胶砂
	实验次数
	1
	2
	3（如有）
	4（如有）
	5（如有）

	
	
	加水量（g）
	
	
	
	
	

	
	
	胶砂流动度（mm）
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	
	符合（180±5）mm要求
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	
	受检胶砂
	实验次数
	1
	2
	3（如有）
	4（如有）
	5（如有）

	
	
	加水量（g）
	
	
	
	
	

	
	
	胶砂流动度（mm）
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	
	符合（180±5）mm要求
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	
	胶砂减水率（%）
	

	平行试验
2
	基准胶砂
	实验次数
	1
	2
	3（如有）
	4（如有）
	5（如有）

	
	
	加水量（g）
	
	
	
	
	

	
	
	胶砂流动度（mm）
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	
	符合（180±5）mm要求
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	
	受检胶砂
	实验次数
	1
	2
	3（如有）
	4（如有）
	5（如有）

	
	
	加水量（g）
	
	
	
	
	

	
	
	胶砂流动度（mm）
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	
	符合（180±5）mm要求
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	
	胶砂减水率（%）
	

	两次结果绝对差值（%）
	
	是否超过1.00%
	□是 □否


2026年镇江市混凝土用高效减水剂试验室间
[bookmark: _GoBack]再次比对试验原始记录 胶砂减水率（2）
	平行试验
3
（如有
）
	基准胶砂
	实验次数
	1
	2
	3（如有）
	4（如有）
	5（如有）

	
	
	加水量（g）
	
	
	
	
	

	
	
	胶砂流动度（mm）
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	
	符合（180±5）mm要求
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	
	受检胶砂
	实验次数
	1
	2
	3（如有）
	4（如有）
	5（如有）

	
	
	加水量（g）
	
	
	
	
	

	
	
	胶砂流动度（mm）
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	平均值
	
	
	
	
	

	
	
	符合（180±5）mm要求
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否
	□是 □否

	
	胶砂减水率（%）
	

	胶砂减水率结果值计算按标准中4.1.1或作业指导书中数据处理进行选取

	结果计算数值选取
	□平行试验1       %□平行试验2       %□平行试验3      % 

	胶砂减水率结果值（%）
	

	设备信息
	设备名称
	型号
	编号
	校准有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备  注
	



审核：                    检测：                                             
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